**Vedlegg 3 Forslag til prosedyre for drift og vedlikehold**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prosedyre for drift og vedlikehold i bruk av redningskammer** | |
| **Formål og omfang:**   * Formålet er å sikre at kammer med inventar fungerer tilfredsstillende i en krisesituasjon. * Prosedyren gjelder ved alle tunnelprosjekter som har redningskammer i bruk. | |
| **Henvisninger:**  NFF Håndbok nr. 12 Redningskammer for underjordsdrift. | |
| **Aktiviteter og gjennomføring:**   * Inspeksjon av redningskammer skal gjennomføres, både ut- og innvendig: * Minst hver fjortende dag når enheten er i drift * Ved flytting av enheten * Minst en gang hvert år * Årlig vedlikehold skal være utført ved utsendelse av kammer fra lagringssted. * Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til leverandørenes anvisninger og sjekklister. * Eventuelle avvik som avdekkes under inspeksjon, skal utbedres umiddelbart. * Gjennomført vedlikehold/inspeksjon skal dokumenteres. | **Dokumentasjon** |