**Vedlegg 3 Forslag til prosedyre for drift og vedlikehold**

|  |
| --- |
| **Prosedyre for drift og vedlikehold i bruk av redningskammer** |
| **Formål og omfang:*** Formålet er å sikre at kammer med inventar fungerer tilfredsstillende i en krisesituasjon.
* Prosedyren gjelder ved alle tunnelprosjekter som har redningskammer i bruk.
 |
| **Henvisninger:**NFF Håndbok nr. 12 Redningskammer for underjordsdrift. |
| **Aktiviteter og gjennomføring:*** Inspeksjon av redningskammer skal gjennomføres, både ut- og innvendig:
* Minst hver fjortende dag når enheten er i drift
* Ved flytting av enheten
* Minst en gang hvert år
* Årlig vedlikehold skal være utført ved utsendelse av kammer fra lagringssted.
* Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til leverandørenes anvisninger og sjekklister.
* Eventuelle avvik som avdekkes under inspeksjon, skal utbedres umiddelbart.
* Gjennomført vedlikehold/inspeksjon skal dokumenteres.
 | **Dokumentasjon** |