**Vedlegg 4 Forslag til sjekkliste**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sjekkliste for vedlikehold av redningskammer** | | | | |
| **Nr.** | **Sjekkpunkt for årlig vedlikehold** | **Krav** | **Kommentar/ status** | **Dato/ signatur** |
| **1** | **Pusteluftflasker** | Testes/sjekkes av leverandør (eller i henhold til instruks gitt av denne) |  |  |
| **2** | **Pusteluftmasker eller skrubbere** | Rengjøres og testes av leverandør (eller i henhold til instruks gitt av denne) |  |  |
| **3** | **Kommunikasjon** | Linjer, antenner og enheter testes i henhold til leverandørens beskrivelser |  |  |
| **4** | **Førstehjelpsutstyr** | Kontroller enhetene med hensyn til skader og holdbarhetsdatoer |  |  |
| **5** | **El-anlegg** | Kontrollere innvendig belysning, lading av batteri, strømvarsling, temperatur-kontroll, varmeovn |  |  |
| **6** | **Luftkvalitet** | Sjekke instrumentering |  |  |
| **Nr.** | **Sjekkpunkt for vedlikehold hver 14. dag eller ved flytting** | **Krav** | **Kommentar/ status** | **Dato/ signatur** |
| **7** | **Dør(er)** | Kontroller håndtak, hengsler og tetninger |  |  |
| **8** | **Ventiler** | Kontroll av ventiler og overtrykksmålere |  |  |
| **9** | **Innvendig utstyr** | Kontrollere at innvendig utstyr er på plass i henhold til inventarlister |  |  |
| **10** | **Utvendig merking og belysning** | Kontroller at utvendig belysning fungerer og at reflekterende merking er på plass |  |  |
| **11** | **Utvendig inspeksjon** | Kontroller at redningskammeret er uskadet og at det er koblet til ekstern strømforsyning |  |  |
| **12** | **Kommunikasjon/samband** | Funksjonstestes |  |  |
| **13** | **Renhold** | Rengjøres utvendig for god synlighet, innvendig for god hygiene |  |  |